**Schutzkonzept Matthiaskirche**

**für Präsenzgottesdienste in der Corona-Zeit 22. Mai 2021**

1.Für Eintritt und Verlassen der Kirche stehen getrennte Türen zur Verfügung.

Der Eintritt erfolgt ausschließlich durch das Portal. Für den Ausgang stehen beide Türen offen, um Ansammlungen zu vermeiden.

2. Die möglichen Plätze in der Matthiaskirche werden einzeln gekennzeichnet. Dabei wird ein Abstand von 1,5 m unbedingt eingehalten. Die Matthiaskirche bietet in der Corona-Zeit 60 Plätze, die durch Hausstände auch doppelt besetzt werden können. Die maximale Zahl von Besucherinnen und Besuchern beträgt zur Zeit 100. Die Emporen sind nicht zugänglich. Für die Gottesdienste stehen PlatzanweiserInnen aus dem Presbyterium bereit.

3. Alle GottesdienstbesucherInnen müssen sich mit Namen und Kontaktdaten in Listen eintragen lassen, um Infektionsketten nachweisen zu können. Diese werden einen Monat aufbewahrt.

4. Im Eingangsbereich steht ein Desinfektionsspender zur Verfügung.

5. Das Tragen einer medizinischen Maske während des Gottesdienstes ist vorgeschrieben. Sie werden von der Gemeinde auch vorgehalten. Ebenso liegt ein Schutz für Kopfhörer bereit.

Bei Freiluftgottesdiensten entfällt die Maskenpflicht am Platz.

6. Die Kirche wird bis 30 Minuten vor Gottesdienstbeginn aufgeheizt. Dann wird die Heizung ausgestellt, um Luftbewegungen möglichst zu reduzieren.

7. Gemeinde- und Chorgesang sind wegen des hohen Infektionsrisikos bis auf Weiteres nicht möglich. Das Gleiche gilt für den Einsatz von Blasinstrumenten.

8. Vorsängerinnen und Vorsänger können mitwirken in Ensembles unter zehn Personen und bei Abständen von mindestens 3 m. (Achtung: Größe der Ensembles sind abhängig von der jeweiligen Inzidenz!)

9. Auf den Klingelbeutel wird verzichtet. Eine Kollekte in offenen Körben am Ausgang wird auf die geplanten Kollektenzwecke verteilt.

10. Die Dauer des Gottesdienstes wird auf 30 Minuten beschränkt.

11. Nach jedem Gottesdienst wird die Kirche vollständig gelüftet (technisch mögliche Zwanglüftung. Zwischen zwei Gottesdiensten ist eine Lüftungspause von mindestens 60 Minuten einzuplanen.